


Впускные решетки KIPVENT c вентиляторами 

Тип: KIPVENT-100, KIPVENT-200, KIPVENT-300, KIPVENT-400, KIPVENT-500


Паспорт









1. Общие указания
1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками впускных решёток KIPVENT с вентиляторами (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.
2. Наименование изделия
2.1 Впускная вентиляционная решётка KIPVENT с вентилятором.
2.2 Таблица модификаций:
	Модификация
	Модификация

	KIPVENT-100.01.230
	KIPVENT-400.11.230

	KIPVENT-200.01.230
	KIPVENT-400.21.230

	KIPVENT-300.01.230
	KIPVENT-500.01.230

	KIPVENT-400.01.230
	-


3. Сведения об изготовителе
3.1 Изготовитель: SHANGHAI EAST BEST FOREIGN TRADE CO., LTD.
3.2 Адрес изготовителя: 200031, NO. 258, 268 ZHAOJIABANG ROAD, SHANGHAI, CHINA
4. Назначение и область применения
4.1 Изделия предназначены для организации принудительной вентиляции шкафов управления, а также иных корпусов (оболочек) промышленного оборудования.
4.2 Изделия используются для врезки в стенку (дверцу) шкафа управления с целью поддержания оптимального для работы оборудования микроклимата.
5. Основные технические характеристики
5.1 Таблица основных технических характеристик
	Наименование
	Значение

	Модификация
	KIPVENT-100.01.230
	KIPVENT-200.01.230
	KIPVENT-300.01.230
	KIPVENT-400.01.230
	KIPVENT-400.11.230
	KIPVENT-400.21.230
	KIPVENT-500.01.230

	Напряжение питания
	220 VAC

	Номинальный ток
	100 мА
	90 мА
	135 мА
	200 мА
	390 мА
	260 мА
	260 мА

	Тип электр. подключения
	Faston 0.110”
	Кабельный вывод
	Faston 0.110”

	Производительность при свободной подаче (в комбинации с вып. решеткой)
	42
(36) м3/ч
	88
(65) м3/ч
	111
(94) м3/ч
	269
(238) м3/ч
	541
(429) м3/ч
	580
(456) м3/ч
	580
(511) м3/ч

	Макс. статическое давление
	28 Па
	26 Па
	55 Па
	110 Па
	143 Па
	155 Па
	115 Па

	Поверхностная плотность фильтра
	150 г/ м2

	Класс фильтра (DIN779)
	G2

	Уровень шума
	39 дБА
	49 дБА
	49 дБА
	56 дБА
	61 дБА
	63 дБА
	61 дБА

	5.1 Таблица основных технических характеристик (продолжение)

	Наименование
	Значение

	Габаритный размер
	121х121х
60,5 мм
	149х149х
73 мм
	204х204х
102 мм
	255х255х
115 мм
	255х255х
130 мм
	255х255х
124 мм
	321х321х
124,5 мм

	Установочный размер
	93,5х93,5 мм
	121х121 мм
	174х174 мм
	224х224 мм
	224х224 мм
	224х224 мм
	291х291 мм

	Степень защиты
	IP54

	Масса
	0,38 кг
	0,79 кг
	1,01 кг
	1,64 кг
	2,28 кг
	1,73 кг
	2,99 кг


5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.
6. Меры безопасности
6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.
6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.
6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/ объектах ВПК и атомной отрасли.
7. Транспортировка и хранение
7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.
7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.
8. Комплектность
	Наименование
	Количество

	Впускная решетка с вентилятором
	1 шт

	Монтажный комплект
	1 шт

	Паспорт и гарантийный талон
	1 шт


9. Свидетельство о приёмке
9.1 Впускные решетки KIPVENT c вентиляторами соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.47649/19 от 27.05.2019, действует по 26.05.2024
	Штамп ОТК
	Дата выпуска
	Серийный номер / номер партии

	
	
	


10. Гарантии изготовителя
10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.
10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.
10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____________________________
11. Сведения о продаже
	Отметка продавца
	Дата продажи

	
	


12.Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)
Наименование организации _________________________________________________________
Адрес организации _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и телефон контактного лица ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Проявление неисправности	□ постоянно 	□ периодически
Описание неисправности ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дата приёма в ремонт: «_____» ________________   20____ г.
Адреса сервисных центров:
При направлении транспортными компаниями:
   • 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.
   • Авторизованные региональные сервисные центры:
      ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.
Адрес для почтовых отправлений:
656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.
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